**Blaser Blasocut 2000 CF** – водосмешиваемая, не содержащая хлор СОЖ на основе минерального масла.

Область применения

Универсальная СОЖ для общей обработки чугуна, стали и алюминиевых сплавов

Свойства

Универсальность

Мягкая формула без бактерицидов

Хорошая стабильность эмульсии

Высокие режущие свойства

Преимущества

* Для всех материалов общего машиностроения и всех операций обработки
* Безопасность для человека, отсутствие кожных проблем
* Экономична благодаря долгому сроку службы
* Универсальное применение в отношении материалов и операций обработки высокая стойкость инструмента

Примечания

Продукт не содержит:
Присадки ВД, содержащие серу, хлор, цинк или фосфор, соединения бора, нитриты, нитритовыделяющие вещества, формальдегид, вещества, выделяющие формальдегид, амины, диэтаноламин, нитрозамины, силиконы, тяжелые металлы, PCP, полихлорированные бифенилы и терфенил (PCB, PCT), TCDD и другие вещества, содержащие диоксин.

Концентрация
Различные концентрации от 5% до 25%
- Общая обработка – 5-8%